Роботележка вручную (руками) проводится по траектории в специальном режиме запоминания траектории (в режим входит с помощью нажатия кнопки 1). Далее робот с помощью нажатия кнопки 1 престаёт записывать траекторию. Траектория сохраняется в памяти. Если нажать кнопку 2, то робот начнет воспроизводить ранее записанную траекторию.

Необходимо решить задачи:

Задание 1:

1. Считывание информации с датчиков.
2. Запись информации с датчиков в память:
   1. Сколько записывать (сколько памяти нужно).
   2. Важно помнить, что потом эту информацию нужно будет считать программно.

Задание 2:

1. Считывание и одновременное преобразование записанных данных в скорости двигателей.